İstemiş olduğunuz argox barkod yazıcı ile fatek programı ektedir. Kısaca prosesi açıklamak gerekirse.
1.	Barkod yazıcı programı ile kağıt tasarımı yapılır.
2.	Yollanacak barkodlar When Printed seçilir.
3.	İlk sayfanıza eklediğiniz barkoddan itibaren tüm barkodlarınız sıralanır.
4.	Fatek kısmında ise Fun 151 CLink fonksiyonu mod 1 de kullanılır.
5.	Fonksiyon üzerine tek tıklayıp “z” tuşuna basılarak veya sol taraftan tablo eklenir.
6.	Yollanacak değerler virgüllü olarak [CR] ayırarak yazılır.
Örnek vermek gerekirse 3 barkodumuz var ve bu barkodlara “Ali” “Ahmet” “Veli” yazılmak isteniyor.
Tablo şu şekilde olmalıdır.

‘A’,’l’,’i’,13,’A’,’h’,’m’,’e’,’t’,13,’V’,’e’,’l’,’i’,13 olması gerekiyor…  
